**Перечень муниципального движимого имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам Истоминского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование имущества** | **Заводской номер** | **Характеристика\*** |
| 1. | Косилка ротационная навесная ЖТТ - 2,4 "Strige" | 00928 | Год выпуска: 2014. Предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав и равномерного укладывания скошенной травяной массы в прокос.  В состав входят три направляющих конвейера и полевой делитель, позволяет скашивать массу с укладкой в валок шириной до 1,6 м. При частоте вращения BOM 540 об/мин агрегатируются с тракторами тягового класса 0,9-1,4 тс. |

**1. Фото: Косилка ротационная навесная ЖТТ - 2,4 "Strige"**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование имущества** | **Регистрационный номер** | **Характеристика\*** |
| 2. | Прицеп 2 ПТС-4,5 | 4665 ОН 61 | Год выпуска: 2015. Объем кузова 20 м3 предназначен для перевозки измельченных кормов, сена, соломы, силоса. Агрегатируется с колесными тракторами класса 0,9-1,4 тс. |

**2. Фото: Прицеп 2 ПТС-4,5. Регистрационный номер 4665 ОН 61.**

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование имущества** | **Регистрационный номер** | **Характеристика\*** |
| 3. | Отвал коммунальный КО-4 ПКУ-0,8.02.200 | - | Год выпуска: 2015. Предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием. Может использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм. Оснащен гидравлическим поворотом и гидравлическим подъемом/опусканием.  Масса оборудования 374 кг. |

**3. Фото: Отвал коммунальный КО-4 ПКУ-0,8.02.200.**

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование имущества** | **Регистрационный номер** | **Характеристика\*** |
| 4. | Разбрасыватель песка Л-116-01 | - | Год выпуска: 2015.  Регулируемая ширина разброса песка от 3 до 5 метров позволяет применять разбрасыватель на различных дорогах в зависимости от целей, которые ставятся перед дорожной службой. Работает с тракторами тягового класса не ниже 0,6 кН от 25 л.с. |

**4. Фото: Разбрасыватель песка Л-116-01.**

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование имущества** | **Регистрационный номер** | **Характеристика\*** |
| 5. | Трактор «Беларус 82.1» | 5425 ОЕ 61. | Год выпуска: 2010г.  Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.  Мощность л.с./кВт -81/59,6  Колесная формула 4К4. |

**5. Фото: Трактор «Беларус 82.1».** **Регистрационный номер 5425 ОЕ 61.**

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование имущества** | **Регистрационный номер** | **Характеристика\*** |
| 6. | Многофункциональная уборочная малая коммунальная машина МКМ-1903 | 1453 ОЕ 61. | Год выпуска: 2010г.  Категория ТС- D.  Предназначена для круглогодичного выполнения работ по зимнему и летнему содержанию проезжей части, внутриквартальных территорий и тротуаров городов, поселков, населенных пунктов. |

**6. Фото: Многофункциональная уборочная малая коммунальная машина МКМ-1903. Регистрационный номер 1453 ОЕ 61.**

****